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	Люк чугунный тип Т (С150)-1-60
                                                                                                   ГОСТ 3634-2019 

                                                                                                    ПАСПОРТ
       2026 г.

	               1.Основные сведения
  Люк чугунный, изготовлен по ГОСТ 3634-2019 предназначен для 
установки их на смотровых колодцах инженерных сетей.

  Условное обозначение должно состоять из наименования 

изделия, типа люка, наименования инженерной сети, для которой 

он предназначен и обозначения нормативного документа.

  Наименование инженерных сетей, для которых предназначен люк:

В-водопровод                                     Г- пожарный гидрант

К-канализация                                        Д- ливневая канализация

ТС- теплосеть                                         МГ – магистральный газ

ГТС – городская телефонная сеть        КК – кабельная канализация

              2.Основные технические данные

  2.1 Основные технические данные и область применения соответствует указанным в таблице:
Тип

Наименование

Масса, кг
не более:
Нагрузка, кН
Область

применения
корпус
крышка
Т
(С150)
Тяжелый люк
49
49
150
В пешеходных зонах, на городских автомобильных дорогах с движением до 60км/ч.
2.2 Материал корпуса, крышки люка - чугун марки СЧ-20 ГОСТ 1412-85.
                                   3. Комплектность

3.1 Люки смотровых колодцев поставляются комплектно, по заказу потребителя отдельно –корпус и крышка. 
3.2 Комплект поставки люка:

- корпус - ___ шт; - крышка - ___ шт; - паспорт 1шт, на партию.
	4. Указания по монтажу

    4.1 При монтаже люков необходимо соблюдать следующие условия:

-устанавливать люк на опорные кольца строго горизонтально, таким образом, чтобы “ушки” на верхней крышке были обращены по направлению движения транспорта.
 4.2 Монтаж корпуса крепить на цементный раствор стандартного состава в соотношении 1:2.

 4.3 Асфальтировку производить заподлицо с верхней кромкой корпуса люка.
4.4 Установить эластичное уплотнение (РТИ) в паз корпуса.
5. Условия хранения и транспортирования

  5.1 Условия хранения и транспортирования люков в части воздействия климатических факторов внешней среды – по группе условий хранения 7 по ГОСТ 15150-69

  5.2 Крышка, установленная в корпусе люка, должна быть закреплена так, чтобы обеспечивалась ее сохранность при транспортировании.

  5.3 Люки транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.
6. Свидетельство о приемке

  Люки чугунные для смотровых колодцев типа «Т» изготовлены, приняты в соответствии с ГОСТ 3634-2019 и признаны годными для эксплуатации.

Инженер ОТК    _____________________ Гедрецов А.Н.
                                                           Подпись                                                    
Размер партии:
Дата приемки:
Дата отгрузки: 
7. Гарантийные обязательства

  Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люка в эксплуатацию и не более 5 лет с момента отгрузки предприятия изготовителя. При эксплуатации люка без РТИ в корпусе претензии по гарантии не принимаются.
                            8. Сведения о сертификатах
                     Сертификат №0024876 действителен по 28.02.2027


